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„NIKARESTA“ MB


Specifikacija medinių patalpų gamybai:

*Pamatai gali būti gręžiami poliai arba liejami betonu,priklausomai nuo grunto ir  apkrovos. 

*Hidroizoliacinis sluoksnis tarp pamatų ir karkaso.

*Karkasas:
•sausa obliuota mediena 
•sienų karkasas: 45×145 arba 45*195,priklausomai nuo  izoliacijos poreikio;atstumas tarp sienų sijų 400-600mm ;

*Grindų karkasas: 
medienos išmatavimai 50×150 arba 50×200 apdirbta antiseptiku;

*Stogo konstrukcija:
Gegnės-medienos išmatavimai 50×150 arba 50×200 - priklausomai nuo patalpų dydžio;grebestai 25×100;trapecinė skarda;


•sienų apšiltinimas akmens vata kryžminiu būdu;

•stogo ir grindų apšiltinimas akmens vata 150-200mm ;

•garo izoliacijos plėvelė;

•vėjo apsaugos izoliacinė plėvelė;

•išorės karkaso apdaila-dažytos medinės dailylentės arba skarda;

•vidaus apdaila-dažytos dailylentės arba drėgmei atsparus GKP.

•langai aliuminio profilio arba PVC 

•šarvuotos durys arba PVC. 

Elektros instaliacijos ir santechnikos išvedžiojimas tik pagal suderintą projektą. 

Jeigu kažko nepaminėjau-klauskite, viską galima individualiai aptarti. 
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